Приложение 1

Схема к техзаданию

|  |
| --- |
| № **1** "Окно КПТ74 со створкой и двумя глухими частями" |
| C:\ProfSegment\ProfStroy4\TMP\user1.report557.img001.emf |
|
|
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Система** | **В проем КПТ74-КРАМЗ** |
| **Фурнитура** | **Поворотно-откидная KNG**  |
| **Заполнение** | **СПО (32), 6м1-20-6м1** |
| **Цвет профиля снаружи** | **RAL 9016** |
| **Цвет профиля изнутри** | **RAL 9016** |
| **Размеры** | **2170 x 1930 мм** |
| **Количество** | **6** |
| **Площадь** | **25,14 кв.м.** |
| **Суммарная площадь изделий:** | **25,14 кв.м.** |

Дополнительно входит в стоимость

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Отлив оцинк 200 мм (белый) | 13,2 м.п. |
| 2 | Подоконник ПВХ 250 мм (белый) | 6 шт |
| 3 | Уголок оцинк 40\*40, вальц (белый) | 37,2 м.п. |
| 4 | Доставка Туапсе | 1 шт |