Приложение №1
К техническому заданию от 19.10.2026

Размеры и визуализация изделий.
Объект «Изготовление и монтаж противопожарных изделий из алюминиевого профиля в помещениях № 5 (лифтовый холл) спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь».
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Ведущий инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений				Р.П. Столярчук

Начальник технического отдела						А.П. Бахметов

Заместителя директора по эксплуатации 
и техническим вопросам – главный инженер	_________________	П.А. Железняков
image1.png
Cxema 1. [iBepu aBycTBOpYaThie C hpamMyron

®pamyra: 1745x400, orpaxaaiowias npotueonoxapHas EIWS60,
cTekno S GLASS (SGL) EIWS60 — 0.70 m?

Nsepy: 1745%2000, npoTueonoxapkbie EIWS60, oTKpbisakue nesoe,

CTeKno S GLASS (SGL) EIWS60 — 3.49 m?

TPOGUNG: ANIOMUHVEBLIA NPOTHBONOXAPHI OXKMPO® MO6E (7024 Myap)

ypHUTYpa: OUCHaA PyiKa S00 MM, 3aMOK, KN-KA, 3 NETAW Ha CTBOPKY, AOBOAUMK, MOPOT 14 MM
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CATNMA £. MABTPV L PPaMyiUn ft VURUBDBIMN Bl pamamn

dneMeHT Pasmep XapaKTepuCTUKHU
O6Last KOHCTPYKLUMS | 3425x2420 | 8.29 M2, orpaxaaiouias npoTusonoxapHas EIWS60
®pamyra BepxHasa 3425x420 EIWS60, cteksio 5 GLASS (SGL) EIWS60
®dpamMyra bokoBas 2000%x975 EIWS60, crekno 5 GLASS (SGL) EIWS60
[Bepu 1745%x2000 EIWS60, oTKpbIBaHMe NeBoe, cTekno 5 GLASS (SGL) EIWS60
I'Ipod)mnb = aMoMUHNEBLI NPOTUBONOXapHEIA MOXKMPO® M050/65 (7024 Myp)

®ypHUTYpa

3aMOK, K/I-Ka, 3 MeT/IM Ha CTBOPKY, AOBOAYMK, Nopor 14 MM





