Приложение №1 к техническому заданию

Спецификация

	[bookmark: _Hlk205989432]№
п/п
	Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во

	Цена руб.
	Сумма руб.

	1.
	Напряжение: 380 В
Вместимость: 45 кг
Объем барабана: 450 литров
Максимальная скорость вращения барабана: 966 об/мин
Мощность электрического нагрева: 22 кВт
G-фактор: (G) 450
Диаметр дверцы: 560 мм
Диаметр барабана: 860 мм
Размер стиральной машины: ШхГхВ 1095×1304×1730 мм
Вес: 850 кг
Нагрев: паровой и электрический нагрев – в наличии;
Внутренний и внешний барабан из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали AISI-304 – в наличии;
Тип подвески – подрессоренная; 
Жаропрочное двойное стекло загрузочного люка стиральной машины	– в наличии;
Износостойкий несущий вал барабана стиральной машины с керамическим покрытием и тефлоновым сальником – в наличии; 
Автоматическая блокировка загрузочного люка на весь период цикла стирки белья – в наличии;  
Автоматическое открытие загрузочного люка по завершению цикла стирки – в наличии;
Программируемое русифицированное сенсорное управление Touch Control TP2: 20 стандартных программ стирки, 90 пользовательских программ стирки и аквачистки, возможность обновления программного обеспечения (USB) – в наличии;
Остаточная влажность белья после отжима –45%;
Микропроцессорное управление с возможностью изменения параметров – в наличии;
Управление и программирование на русском языке – в наличии;
Частотный преобразователь Mitsubishi или эквивалент с защитой от перепада напряжения - в наличии;
Электроника Siemens или эквивалент- в наличии;
Амортизаторы Suspa или эквивалент- в наличии; 
Паровая форсунка из нержавеющей стали AISI-304 в наличии;
Электромагнитный клапан парового нагрева Ø ¾ - в наличии;
Модуль управления нагревом воды Schneider или эквивалент - пар/ электричество - в наличии;
Подключение ХВ/ГВ Ø ¾ - в наличии;
Подключение пара Ø ¾ - в наличии;
Заливной клапан Danfos или эквивалент- в наличии;
Сливной клапан Dapain-o-drein или эквивалент – в наличии;
Электрический шкаф (автоматы, реле, контакторы) – Schneider или эквивалент – в наличии;
Панели из нержавеющей стали - в наличии;
Возможность настройки контроллера 90 программ;
Возможность подключения специализированных жидких моющих средств - в наличии.
	шт.
	1
	3376000,00
	3376000,00

	2
	Доставка
	
	
	125000,00
	125000,00

	3
	Монтаж, установка
	
	
	45000,00
	45000,00

	4
	Пуско-наладочные работы
	
	
	25000,00
	25000,00

	
	Итого:
	
	
	3571000,00
	3571000,00



                                     


Начальник управления сервисных услуг                                                                                        М.И. Герасимович






 

