Приложение №1
К техническому заданию от 16.10.2026

Размеры и визуализация изделий.
Объект «Текущий ремонт изделия из алюминиевого профиля в помещении «Обеденный зал (основной) ГУ санаторий «Белая Русь».
	№ 1 "Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная"
	Система
	Ригельно-ригельная 84мм
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	Фурнитура
	

	
	Заполнение
	Стеклопакет 32 мм; 6 солар сильвер-20-6м1

	
	Цвет основы
	RAL 9016

	
	Цвет снаружи
	RAL 9016

	
	Цвет изнутри
	RAL 9016

	
	Комплектация

	
	Доводчик
	

	
	Ручка
	

	
	Петли
	

	
	Замок
	

	
	Размеры
	1430 x 3120 мм

	
	Количество
	1

	
	Площадь
	4,46 кв.м.

	
	Примечание
	

	Дополнительная информация:

	№ 2 "Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная"
	Система
	Ригельно-ригельная 84мм
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	Фурнитура
	

	
	Заполнение
	Стеклопакет 32 мм; 6 солар сильвер-20-6м1

	
	Цвет основы
	RAL 9016

	
	Цвет снаружи
	RAL 9016

	
	Цвет изнутри
	RAL 9016

	
	Комплектация

	
	Доводчик
	

	
	Ручка
	

	
	Петли
	

	
	Замок
	

	
	Размеры
	2800 x 3120 мм

	
	Количество
	1

	
	Площадь
	8,74 кв.м.

	
	Примечание
	

	Дополнительная информация:


	№ 3 "Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная"
	Система
	Ригельно-ригельная 84мм
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	Фурнитура
	

	
	Заполнение
	Стеклопакет 32 мм; 6 солар сильвер-20-6м1

	
	Цвет основы
	RAL 9016

	
	Цвет снаружи
	RAL 9016

	
	Цвет изнутри
	RAL 9016

	
	Комплектация

	
	Доводчик
	

	
	Ручка
	

	
	Петли
	

	
	Замок
	

	
	Размеры
	1360 x 3120 мм

	
	Количество
	1

	
	Площадь
	4,24 кв.м.

	
	Примечание
	

	Дополнительная информация:

	№ 4 "Татпроф / МП-40"
	Система
	МП-40 ригель 100мм
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	Фурнитура
	

	
	Заполнение
	Стеклопакет 32 мм; 6 энерго-20-6м1

	
	Цвет основы
	RAL 9016

	
	Цвет снаружи
	RAL 9016

	
	Цвет изнутри
	RAL 9016

	
	Комплектация

	
	Доводчик
	

	
	Ручка
	

	
	Петли
	

	
	Замок
	

	
	Размеры
	2860 x 3120 мм

	
	Количество
	10

	
	Площадь
	89,20 кв.м. (8,92 кв.м. в 1 изд. )

	
	Дополнительная информация:



Ведущий инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений



Р.П. Столярчук
Начальник технического отдела





А.П. Бахметов

Заместителя директора по эксплуатации 

и техническим вопросам – главный инженер
_________________
П.А. Железняков

106,64 кв.м.





Суммарная площадь изделий:








