


Приложение № 2 
к договору подряда № ____ от «__» _____ 202_ г.


Техническое задание
по объекту: «Изготовление и монтаж противопожарных изделий из алюминиевого профиля в помещениях № 5 (лифтовый холл) спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь».

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Наименование объекта
	Изготовление и монтаж противопожарных изделий из алюминиевого профиля в помещениях № 5 (лифтовый холл) спального корпуса

	2. 
	Заказчик
	ГУ санаторий «Белая Русь».

	3. 
	Объемы, состав и виды работ
	1. Демонтаж алюминиевых витражей включая все крепежные элементы и утилизация стеклопакетов (1745мм*2400мм – 6 шт., 3,425мм*2.420мм – 6 шт.) – 74,86 м2;
2. Монтаж противопожарных алюминиевых конструкций EIW 60 и дверей EIW  60 (1745мм*2400мм – 6 шт., 3,425мм*2.420мм – 6 шт.) с отделкой примыканий к стене – 74,86 м2.
3. Противопожарные алюминиевые конструкции EIW 60 и дверей EIW  60 (1745мм*2400мм – 6 шт., 3,425мм*2.420мм – 6 шт.) – 74,86 м2
4. Установка доводчиков с для противопожарных дверей – 12 шт.
5. Вывоз мусора.

Визуализация изделий показана в Приложение №1 к Техническому заданию.

	4. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ
	Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с п. 9. и Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.
Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ и необходимый перечень исполнительной документации.
Качество услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявленным Заказчиком.
Работы должны быть проведены таким способом, чтобы после выполненных работ Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий.
Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ.
Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме. Контроль осуществляют Заказчик либо лица, назначенные им, в течение рабочего дня.
Работы по изготовлению и монтажу противопожарных изделий из алюминиевого профиля в помещениях № 5 (лифтовый холл) спального корпуса выполняются в соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических актов РФ (СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ и т.д.):
ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля".
ГОСТ Р 59043-2020 «Перегородки светопрозрачные с применением профилей из алюминиевых сплавов. Общие требования к материалам и конструкции».
ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».
ГОСТ Р 53307-2009 «Двери противопожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции».
СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования»
ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ».
СП 126.13330 «Геодезические работы в строительстве».
ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ».
ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия»
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований». 
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ»
ГОСТ 9.104-2018 «Покрытия лакокрасочные».
При производстве работ соблюдать меры безопасности согласно требованиям, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и производства работ».
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Применяемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными) иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие и качество используемых материалов и оборудования сметной документации, технического задания, государственным стандартам и строительным нормам.

	5. 
	Требования экологическим параметрам работ

	Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

	6. 
	Требования к работам и режиму на объекте
	Работы выполняются на территории действующего предприятия. Перед началом выполнения работ необходимо согласовать участок работ с представителями Заказчика. Производимые работы не должны препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ.
Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь».
Перед началом строительно-монтажных работ Подрядчик должен:
-предоставить Заказчику: Приказы на ответственных лиц от Подрядчика.
-пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического Задания ухудшив качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика;
-Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов ежедневно после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

	7. 
	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
Подрядчик может предложить эквивалентные материалы или оборудование, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком. 

	8. 
	Условия приемки работ 
	Работы принимаются с предоставлением пакета исполнительной технической документации, актами освидетельствования скрытых работ, технические паспорта, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и материалы, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, акта о приемке выполненных работ. Все вышеперечисленные документы подписываются представителями Подрядчика и Заказчика. Возможен промежуточный расчет за выполненные работ
За 5 дней до окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ на объекте для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ. После приемки работ составляется акт приемки работ с участием всех заинтересованных лиц. 
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, технических регламентов, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Подрядчик должен вести и передать заказчику исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение положение элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты освидетельствования работ, конструкций.
Исполнительная документация передается заказчику в двух экземплярах одновременно с актами приемки выполненных работ в объеме необходимом для подтверждения объемов работ.
Перечень исполнительной документации:
1) Копия действующей лицензии МЧС на монтаж противопожарных конструкций.
2) акты освидетельствования скрытых работ;
3) паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы;
4) акты выполненных работ;
5) Фотофиксация производственного процесса.






ЗАКАЗЧИК:							ПОДРЯДЧИК:

Директор 							_____________________


___________________ С.М. Северин			________________ ________
М.П.								М.П.





