



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГУ санаторий «Белая Русь»
_______________П.А. Железняков
«28» октября 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk244087475]На выполнение комплекса работ по текущему ремонту на объекте:
«Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» ГУ санаторий «Белая Русь»

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Наименование объекта
	Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды «Насосная станция забора морской воды»

	2. 
	Заказчик
	ГУ санаторий «Белая Русь».

	3. 
	Способ процедуры закупки
	Запрос предложений

	4. 
	Источник финансирования закупки 
	За счет собственных средств Заказчика.

	5. 
	Подрядчик
	Признается участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным Приглашением к участию в процедуре закупки.

	6. 
	Местоположение объекта
	Краснодарский край, М.О Туапсинский, поселок Майский, ул. Центральная, дом 14.

	7. 
	Виды работ
	Текущий ремонт   

	8. 
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки)
	Дата начала подачи Заявок: «29» октября 2026г. с 09:00.
Дата и время окончания срока подачи Заявок: 
«04» ноября 2026г. до 16:00 (время московское). 
Заказчик вправе, при необходимости, изменять даты и время этапов закупки, рассмотрения предложений участников.


	9. 
	Объемы, состав и виды работ
	1. Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция».
1.1. Демонтажные работы:
1.1.1. Демонтаж затвора дискового Ду 200 с электроприводом Y08 (среда: морская вода) –  1шт.
1.1.2. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 200 (среда: морская вода) – 5 шт.
1.1.3. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 300 (среда: морская вода) –  4 шт.
1.2. Монтажные работы:
1.2.1. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 200 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE) с электроприводом (напряжение питания - 220В, степень защиты корпуса - IP67, сигнал управления - 0-10 В, Ток электродвигателя - 0.33 А) – 1шт.
1.2.2. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 200 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE) с редуктором (степень защиты: IP67, монтаж: горизонтальный/вертикальный, регулировка хода: от -5° до 95°, материал корпуса: алюминиевый сплав, соответствие стандарту: DIN / ISO 5211, передаточное число: 30:1, крутящий момент: 500 Нм, диаметр штурвала: 260 мм) – 5шт.
1.2.3. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 300 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE) с редуктором (степень защиты: IP67, монтаж: горизонтальный/вертикальный, регулировка хода: от -0° до 95°, стандарт присоединения: ISO 5211, материал корпуса: алюминий, передаточное число: 36:1, крутящий момент: 675 Нм, диаметр штурвала: 300 мм) – 4шт.
2.Текущий ремонт напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды».
2.1. Демонтажные работы:
2.1.1. Демонтаж трубы ПНД ПЭ 100 D400мм SDR 17 – 1,5м.
2.1.2. Демонтаж подвесной роликовой опоры – 2шт.
2.1.3. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 150 (среда: морская вода) – 3 шт.
2.1.4. Демонтаж затвора дискового поворотного Ду 100 (среда: морская вода) – 1 шт.
2.1.5. Демонтаж всасывающих (приемных) клапанов насосов 21-SWP -в количестве 3шт.
2.1.6. Демонтаж всасывающего (приемного) клапана насоса 62-SWSP – 1 шт.  
2.2. Подготовительные работы:
2.2.1. Изготовление и монтаж металлоконструкции подвесной роликовой опоры (подвижная) для трубопровода D 400мм. – 2шт.
2.2.2. Механическая очистка и окраска существующих подвесных крепежных элементов для трубопровода D 400мм. 
2.3. Монтажные работы:
2.3.1. Монтаж литой муфты ПНД ПЭ100 D400мм – 2шт.
2.3.2. Монтаж накидного фланца из нержавеющей стали 316L с расточкой (увеличенным внутренним диаметром) под бурт – 2шт.
2.3.3. Монтаж бурт под фланец ПНД ПЭ100 D400мм – 2шт.
2.3.4. Монтаж затвора дискового поворотного Ду 400 Ру16 межфланцевый (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение – PTFE) с редуктором (степень защиты: IP67, монтаж: горизонтальный/вертикальный, регулировка хода: от -0° до 95°, стандарт присоединения: ISO 5211, материал корпуса: алюминий, передаточное число: 50:1, крутящий момент: 1500 Нм, диаметр штурвала: 400 мм) – 1шт.
2.3.5. Изготовление и монтаж металлоконструкции подвесной (подвижная) для трубопровода D 400мм –  2шт.
2.3.6. Монтаж затвора дискового поворотного Ду150 Ру16 (корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение – PTFE) с рукояткой, квадрат 14х14, F07 – 3шт.
2.3.7. Монтаж затвора дискового поворотного DN.ru Ду100 Ру16 межфланцевого, корпус - нержавеющая сталь 316L, диск - нержавеющая сталь 316L, уплотнение - PTFE, с рукояткой,  – 1шт.
2.3.8. Монтаж всасывающего (приемного) клапана насоса 21-SWP -– 3шт.
2.3.9. Монтаж всасывающего (приемного) клапана насоса 62-SWSP – 1 шт.

	10. 
	Начальная (максимальная) цена стоимости работ 
	2 968 850,36 рублей (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 36 копеек), без НДС.

	11. 
	Сроки выполнения работ
	Начало работ –с даты заключения договора.
Срок выполнения работ – 30 рабочих дней.

	12. 
	Гарантийный срок
	На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок не менее 24 месяца с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

	13. 
	Оценка заявок на участие в Закупке
	Оценка, сопоставление и ранжирование Заявок на участие в Закупке по степени предпочтительности для Заказчика, проводится, исходя из следующих критериев: 
1. Цена договора – 70 баллов.
2. Срок выполнения работ – 10 баллов. 
3. Опыт выполнения аналогичных работ – 10 баллов.
4. Размер авансовых средств – 5 баллов.
5. Окончательный расчет за выполненные работы – 5 баллов
Методика оценки предложений участника закупки представлена в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Организатор закупки вправе использовать в процессе проведения Закупки проведение переторжки и переговоров. 
По результатам проведения Переторжки Организатор проводит итоговое ранжирование Предложений участника закупки с учетом обновленных Предложений участника закупки, полученных в рамках Переторжки. Если Участник закупки не представил обновленное Предложение участника закупки в рамках Переторжки, при ранжировании используется первоначальное Предложение участника закупки.

	14. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ
	Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с пунктом №9 настоящего Технического задания.
Качество услуг должно соответствовать требованиям применяемых ГОСТов, регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявленным Заказчиком.
Работы должны быть проведены таким способом, чтобы после выполненных работ Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий.
Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ.
Подрядчик проводит работы с соблюдением следующих нормативных документов:
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждены Минтрудом России). 
Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Минтрудом России). 
ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). 
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84). 
СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85).
ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
ГОСТ 34818-2021 «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации».
ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная».
Применяемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными) иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие и качество используемых материалов, оборудования, технического задания.

	15. 
	Требования экологическим параметрам работ

	Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.


	16. 
	Требования к работам и режиму на объекте
	Ремонтные работы выполняются на территории Заказчика. Перед началом выполнения работ необходимо согласовать участок работ с представителями Заказчика. Производимые работы не должны препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ.
Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь».
Перед началом ремонтных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: 
-приказы на ответственных лиц от Подрядчика;
-пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ;
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического Задания ухудшив качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика;
-Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов ежедневно после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.


	17. 
	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	При выполнении работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., РД и т.д.) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями. Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
Подрядчик может предложить эквивалентные материалы, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком.
 

	18. 
	Условия приемки работ 
	Проведение испытаний согласно ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы испытаний», ГОСТ 34818-2021 «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации».
Проверка герметичности запорной арматуры согласно ГОСТ 33257-2015 и ИСО 5208). Подрядчик подготавливает первичные документы на выполненные работы и подписывает представителем Заказчика.
Работы принимаются с предоставлением:
- актов опрессовки;
- акта выполненных работ;
- паспортов соответствия на установленные узлы (клапана, затворы).





1. Цены на выполняемые работы должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении процедуры закупки и сумма договора на выполнение работ не должна превышать 2 968 850,36 рублей (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 36 копеек), без НДС.
2. Форма, сроки и порядок оплаты: 
[bookmark: _Hlk244087875]Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в отчётный период с отсрочкой платежа 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и получения от Подрядчика счёта на оплату. Допускается авансирование в размере до 50% от цены договора.
3. Внесение изменений и (или) дополнений в проект договора, разработанного организатором переговоров, не допускается.

Приложения:
Приложение №1 Методика оценки предложений участника закупки.





Техническое задание подготовил:

И.о. начальника службы по эксплуатации
и ремонту оборудования					_________________ А.Ю. Чич

Согласовано: 
Заместитель директора по эксплуатации 
и техническим вопросам – главный инженер		_________________	П.А. Железняков

Главный бухгалтер						_________________	Е.Н. Дубинкина
 
Начальник ОМТС	             				_________________	Г.С. Куадже
 
Начальник отдела правовой и кадровой работы 		_________________	Ю.А. Судьина

Начальник сектора по безопасности			_________________	Г.В. Казаков





























                                       ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с законодательством о закупках.
1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным
Участвовать в процедуре закупки могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.
2. Расходы на участие в процедуре закупки
Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.
3. Разъяснение конкурсных документов
3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 04.11.2026г.
4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов
4.1. До 05.11.2026г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.
4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.
      В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).
5. Официальный язык и обмен документами и сведениями
5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.
5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.
6. Оценка данных участников
6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.
6.2. Оценка конкурсных предложений участников будет осуществляться в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию.
6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе, а его предложение – отклонено.
6.4. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении.
7. Оформление предложения
7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, ИНН, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Предложение на участие в процедуре закупки на выполнение комплекса работ по текущему ремонту на объекте: «Текущий ремонт трубопровода подачи морской воды на установке «Тепловая станция» и напорного трубопровода подачи морской воды на участке «Насосная станция забора морской воды» ГУ санаторий «Белая Русь»). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).
9. Подача предложения
9.1. Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14) почтой, либо курьером в срок, указанный в приглашении.
9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.
10. Запоздавшие предложения
После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.
11. Изменение и отзыв предложения
11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.
11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.
[bookmark: _Hlk234489149]12. Открытие предложений
12.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 05.11.2026 в 13.30 по следующему адресу: 352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14 в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам – главного инженера.
12.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.
13. Рассмотрение предложений
13.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.
Предложения будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней.
14. Отклонение предложений
14.1. Предложение будет отклонено, если:
предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;
участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);
участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;
участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);
заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;
14.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.
14.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.
15. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)
15.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.
15.2. Оценка предложений будет проводиться в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию. 
15.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения в течение 10 рабочих дней с даты открытия конвертов с предложениями (заявками).
16. Заключение договора
16.1. Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).



















                                           На фирменном бланке письма организации
________________________________________________________________________________

Исх.№__ от ____202_г.                                               


                                                                                       Директору ГУ Санаторий «Белая Русь»
                                                                                       Северину Сергею Михайловичу
1. Предложение (заявка) на участие в процедуре закупки
0. Общие сведения об участнике
	Наименование
	Сведения о соискателе

	 Полное наименование организации
	

	 Свидетельство о регистрации
 (дата, номер, орган регистрации)
	

	Адрес
	

	 Телефон, Е-mail
 Контактное лицо
	

	Банковские реквизиты

	

	 Руководитель

	



1. Изучив извещение о проведении процедуры закупки и документацию о закупке от «___»_______ 20__г на выполнение ________________________  для нужд Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в конкурсе:
2. Срок поставки товара:
3.Форма спецификации;
	№
п/п
	Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики
	Ед.
изм
	Кол-во
	Цена с НДС
за ед.изм,
руб.
	Сумма
с учетом НДС руб.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	Транспортные расходы
	За счёт ___________


	Порядок оплаты (форма оплаты, сроки)
	



Предлагаемая цена договора   составляет_______________________________
 (_____________________________________________________________) рублей ____ копеек.        
                                     (указать цену цифрами и прописью)	

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по поставляемой продукции.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.
6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку продукции в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:
1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.
2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.
3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.


 Руководитель     





